Bazén 25x50m

Tribuna (severovýchod)

tribuna na 550 osob (2-3 stupně delší s vysouvacími tribunami patrovitě uspořádanými, která v době mimo závody poskytuje prostor pro relaxaci, lehátka, prostory pro rodiče a bar, kde se schází celý bazén, mimo zón, aby se oddělily od prostorů na plavání a wellness a nedocházelo k znečišťování zón. Mimo to musí být oddělen prostor kudy přichází veřejnost/diváci a plavci/ závodníci. Přístup na tribunu skrz recepci(vstup) pro veřejnost a diváky (shora tribuny), přístup pro plavce/závodníky ze spodu od bazénu, stavebně vyřešit tak, aby se průchodnost tribuny dala omezit a nedocházelo k promíchání všech návštěvníků. Mokrý bar umístit do části tribuny tak, aby byl dostupný především pro platící návštěvníky, a měli možnost relaxace na tribunách.

Tribuny jsou stavebně zvýšeny oproti úrovni bazénu. – bar dostupný propojením tribuny a úrovně bazénu – schodovým či podobným řešením.

Tribuny jsou využité v době veřejného plavání a i v době závodního využití, stejně tak i v době pronájmů

Využitelnost prostor pod tribunou – šatny, tělocvična, zázemí mokrého baru, skladové prostory, prostory plavecké školy, klubu, kanceláře vedení, zázemí bazénu, nějaké zvláštní zázemí pro moderátory (klub) – prostor na tribuně stavebně oddělené

Bazén je stavebně oddělen od wellness zóny.

Vstupní hala – zálivy pro oddělenou konverzaci, čekání, aby člověk mohl odpočívat, psychicky odpočinout, nenutit lidi, restaurace pro veřejnost – i s pohledem k bazénu a možností sledování bazénu, určité propojení

Wellnes zóna – stavebně odděleno, ale průchozí s bazénem a aquaparkem neomezeno (odděleno především kvůli teplotám a rekreační teplejší bazény a atrakce, dostatečně veliké, pro děti a doprovod, stejně tak pro možnou výuku malých dětí (plavání školek 1.,2. tříd), protiproudy apod.

Aquapark – v létě zrušení bariéry s aquaparkem a musí být průchozí (bezbariérově)

Prostor bazénu – dle technických podmínek FINA/LEN/ČSPS

* Prostor bazénu 50x25
* Menší /větší hloubku ( parametry pro plavání malých dětí, akvabely, vodní pólo)
* Dostatečný prostor okolo okraje bazénu, s možnými vstupu do kanceláří plavecké školy a klubu a zázemí
* Stavebně propojeno s dalšími zónami, do kterých se skrze bazén (centrální prostor) prochází do ostatních zón, umožňuje vstup do wellness, restaurace, mokrého baru, tribunu, venkovní aquapark. Vždy ale stavebně odděleno, ale průchozí s možnými turnikety, apod.

Pomocné prvky

* Háky na stěnách, aerobik, volné oddělené prostory pro cvičení, ale přitom součástí bazénu, normálně využitelné jako relax zóna pro odpočinek

Stěna s obří led tabulí